水質検査検体について

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 修繕項目 | 団　地　名 | 対象  棟数 | 着工前 | | 仮設管切替時 | | 本設管切替時 | | 工事完了時 | | | | 備考 |
| 公立の保健所又は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関 | | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関 | | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関 | | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関 | | 公立の保健所又は厚生労働大臣の登録を受けた水質検査機関 | |  |
| 9項目 | 22項目 | 9項目 | 23項目 | 9項目 | 22項目 | 9項目 | 22項目 | 9項目 | 23項目 |
|  | ○○団地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 記載例 |
| △△団地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 記載例 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合計 | 検体数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 5 | 記載例 |

［簡易な水質検査記録表］

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ＜専用部分＞ | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | | 水質基準 | 住戸番号 | | | | | | | | |
| 101 | 102 | 103 | 104 |  |  |  |  |  |
| 水の色（※１） | | ５度以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 濁り（※２） | | ２度以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭い | | 異常でないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味 | | 異常でないこと |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残塩（※３） | | 0.1mg/L以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査日 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ＜共用・屋外部分＞ | | | | | | | | | | | |
| 検査項目 | 水質基準 | | 住戸番号 | | | | | | | | |
| ○○系統 | ○○系統 | ○○系統 | ○○系統 |  |  |  |  |  |
| 水の色（※１） | ５度以下 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 濁り（※２） | ２度以下 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 臭い | 異常でないこと | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 味 | 異常でないこと | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残塩（※３） | 0.1mg/L以上 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水質検査日 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）水質基準は水道法第４条第２項に基づく水質基準（厚生省令第６９号）による

※１、２．水の色、濁りについては、目視とし、無色・透明の表現とする。

※３．遊離残留塩素は水質基準適否に含まないが、０．１mg/L（専用・共用）又は０．２mg/L（屋外）を確保できていること。