使用材料の報告に関する事項について

本工事で使用する材料に表１から表４に掲げる機材を含む場合、その材料の使用に先立ち、使用材料報告書（以下「報告書」という。）を作成し、監督員に提出すること。

なお、その取扱い等については以下による。

１　報告書の分類

報告書は、「居室の内装に係る使用材料報告書」、「居室の内装以外に係る使用材料報告書」、「屋外工事に係る使用材料報告書（屋外工事を含む場合に限る。）」に分類し作成すること。

２　報告書の様式

報告書の様式は、様式-03機材「使用材料報告書（新築工事版）」又は「使用材料報告書（保全工事版）」による。

３　留意事項

(１)　報告書に記載する確認日の取扱い

報告書に記載する確認日は、当初に確認した日付のみでよい。

(２)　「機材の品質・性能基準」に規定された材料の取扱い

本工事で使用する機材のうち「機材の品質・性能基準」に規定された機材については、機構に登録された品質性能評価機関の評価を受けたことを証明する証明書を監督員に提出する。なお、品質性能評価機関については「都市再生機構工事特記基準（総則編）」による。

(３)　「機材の品質判定基準」に規定された材料の取扱い

本工事で使用する機材のうち「機材の品質判定基準」に規定された機材については、同基準に添付されている「品質確認報告書」を監督員に提出すること。

(４)　「居室の内装に係る使用材料報告書」の「空気質に関する事項」について

イ　「使用する材料の規格」の記載方法

「空気質に関する事項」の「使用する材料の規格」については、JIS、JAS等の規格に基づく使用材料については、F☆☆☆、F☆☆☆☆等を記入し、それ以外で建築基準法に対応している材料については、第3種、規制対象外、大臣認定内容等を記入すること。

ロ　「規格の確認方法」の記載方法

「規格の確認方法」については、確認を行った表示等を記入すること。

以　上

表１　居室の内装に係る使用材料報告書の対象機材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事区分 | 材料名 | 必要とされる規格 |
| ﾀｲﾙ工事  （内装部分に係る材料） | ﾀｲﾙ | JIS A5209 |
| ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ | 品質判定基準 |
| 接着剤 | JIS A5548 |
| 木工事 | 木材 | JAS |
| 集成材 | JAS |
| 合板 | JAS、特記 |
| 接着剤 | JIS A5538 |
| JIS A5537 |
| 防腐剤 | JIS K1571 |
| 建具・ガラス工事  （内装部分に係る材料） | 内装ﾄﾞｱ① | 機材の品質・性能基準 |
| 内装ﾄﾞｱ② | 機材の品質・性能基準 |
| 襖 | 機材の品質・性能基準 |
| 塗装工事  （内装部分に係る材料） | 塗装材料 |  |
| Ｇ．Ｐ | JIS K5660 |
| 上記以外 | 当該JIS |
| 仕上塗材工事 | 仕上塗材 |  |
| （内装部分に係る材料） |
| 内装工事 | 床下地材 | 品質判定基準 |
| 発ﾌﾟﾗ系床下地材 | 品質判定基準 |
| 乾式遮音二重床 | 品質判定基準 |
| ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ床材 | JASS15 |
| ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ | JAS等 |
| ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ | JIS A5705 |
| 接着剤 | JIS A5536 |
| ｶｰﾍﾟｯﾄ | JIS L4405等 |
| 石膏ﾎﾞｰﾄﾞ | JIS A6901 |
| ｾﾒﾝﾄけい酸ｶﾙｼｳﾑ板 | JIS A5430 |
| 硬質繊維板 | JIS A5905 |
| パーティクルボード | JIS A5908 |
| 普通合板 | JAS |
| 特殊加工化粧合板 | JAS |
| 難燃合板 | JAS |
| 接着剤 | JIS A5538 |
| ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ | JIS A6921 |
| 求められる防火性能 |
| 接着剤 | JIS A6922 |
| 発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材 | JIS A9511 |
| 接着剤 | JIS A5547 |
| ユニット及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事  （内装部分に係る材料） | 浴室ユニット | 機材の品質・性能基準 |
| ｷｯﾁﾝｷｬﾋﾞﾈｯﾄ | 機材の品質・性能基準 |
| 収納ﾕﾆｯﾄ | 特記 |
| 集合郵便受箱 | 機材の品質・性能基準 |
| 手すりﾕﾆｯﾄ | 機材の品質・性能基準 |
| 収納用はしご段 | 特記 |

表２　居室の内装以外に係る使用材料報告書の対象機材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事区分 | 材料名 | 必要とされる規格 |
| 地業工事 | ＰＨＣ杭 | 機関評価等 |
| JIS Ａ 5373 |
| ＳＣ杭 | 機関評価等 |
| 鋼管杭 | JIS Ａ 5525 |
| Ｈ型鋼杭※ | JIS Ａ 5526 |
| 地業工事用砕石 | 特記 |
| 鉄筋工事 | 異形棒鋼 | JIS Ｇ 3112 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ・型枠工事 | ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS Ａ 5308 |
| 高性能ＡＥ減水剤 | 品質判定基準 |
| 初期補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾍﾟｰｽﾄ | 品質判定基準 |
| 初期補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ | 品質判定基準 |
| ＰＣ部材 | ﾌﾟﾚ協認定工場 |
| 鉄骨工事 | 鋼材 | JIS Ｇ 3101　他 |
| 大臣認定 |
| 溶接材料 | JIS Ｚ 3211　他 |
| 特殊高力ボルト | 大臣認定 |
| ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | JIS Ａ 3101　他 |
| 防水工事 | 防水工事用ｱｽﾌｧﾙﾄ | JIS Ｋ 2207 |
| ｽﾄﾚｯﾁｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｧﾙﾄ | JIS Ａ 6022 |
| 穴あきアスファルトルーフィングフェルト | JIS Ａ 6023 |
| ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞﾌｧﾙﾄ※ | JIS Ａ 6005 |
| 改質ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｪﾙﾄﾌｨﾝｸﾞ※ | JIS Ａ 6013 |
| 特記 |
| 塗膜防水材 | JIS Ａ 6021 |
| ｼｰﾘﾝｸﾞ材 | JIS Ａ 5758 |
| ﾀｲﾙ工事  （内装部分以外に係る材料） | ﾀｲﾙ | JIS Ａ 5209 |
| ﾀｲﾙﾓﾙﾀﾙ | 品質判定基準 |
| 接着剤 | JIS Ａ 5548 |
| 屋根及びとい工事 | 屋根外断熱工法用断熱材 | 品質判定基準 |
| 金属工事 | 軽量鉄骨下地 | JIS Ａ 6517 |
| 建具・ガラス工事  （内装部分以外に係る材料） | 玄関ドア | 品質判定基準 |
| ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄﾄﾞｱ | 品質判定基準 |
| ｱﾙﾐｻｯｼ | 品質判定基準 |
| 錠前 | 品質判定基準 |
| ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ | 品質判定基準 |
| ｶﾞﾗｽ |  |
| フロート板ガラス※ | JIS Ｒ 3202等 |
| 合わせｶﾞﾗｽ等 | JIS Ｒ 3205等 |
| 塗装工事  （内装部分以外に係る材料） | 塗装材料 |  |
| Ｇ．Ｐ | 品質判定基準 |
| 上記以外 | 当該JIS |
| 仕上塗材工事  （内装部分以外に係る材料） | 仕上塗材 |  |
| ﾏｽﾁｯｸＡ、Ｂ、Ｃ | 品質判定基準 |
| ﾏｽﾁｯｸ上記以外 | 品質判定基準 |
| 吹付けﾀｲﾙ | JIS Ａ 6909 |
| ﾌﾚｯｸｽｺｰﾄ | 品質判定基準 |
| ﾕﾆｯﾄ及びｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工事  （内装部分以外に係る材料） | 集合郵便受箱 | 品質判定基準 |
| 手すりﾕﾆｯﾄ | 品質判定基準 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ | JIS Ａ 5406 |

表３　電気工事の対象機材

|  |  |
| --- | --- |
| 材料名 | 必要とする規格 |
| 電線・ケーブル類  (EM-IE，EEF，CE， UB，MB) ○ | JIS C 3307  JCS 376-A 他  JCS 416 他  機材の品質・性能基準 |
| 電線管  電線管附属品 | JIS C 8305  JIS C 8411 他 |
| ボックス  Pc板ﾋﾞﾆﾙﾎﾞｯｸｽ | JIS C 8330  JIS C 8412 他  指定資材 |
| ﾌﾛｱﾀﾞｸﾄ･ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾀﾞｸﾄ附属品 | JIS C 8366  JIS C 8351 他 |
| 配線器具 | JIS C 8303  JIS C 8304  JWDS0024他 |
| 高圧配電盤  分電盤・制御盤 | JIS C 4620  JIS C 8480  JEM 1459他  指定資材 |
| 電柱・地中ｹｰﾌﾞﾙ、保護材料 | JIS C 3653 他 |
| 住宅用分電盤  (過電流警報装置) ○ | JIS C 8328  機材の品質・性能基準 |
| 照明器具  電球類  安定器 | JIS C 8106  JIS C 7501  JIS C 8117他  JEL、JIL  指定材料 |
| 換気扇  電気調理器  電気温水器  電気乾燥機 | 特記 |
| 避雷用機器 | JIS A 4201 |
| 直流電源装置  蓄電地類 | JIS C 4402  JEM 1459  JIS C 8704  SBA 5006 他 |
| 太陽光発電装置 | JIS C 8918  JIS C 8939 他  特記 |
| テレビ・FM共同  受信機器 ○ | 機材の品質・性能基準 |
| 通信ケーブル  同軸ケーブル | JIS C 3502  JCS C 68 他 |
| 住宅情報盤 ○（ｲﾝﾀｰﾎﾝ含む） | 機材の品質・性能基準 |
| 拡声機器 | 特記  JIS C 5504 他 |
| 防犯カメラ ○ | 機材の品質・性能基準 |
| 中央監視制御装置 | 特記  JEM 1459  JIS x 0301 |
| 宅配ボックス ○ | 機材の品質・性能基準 |
| 住棟LAN配線システム | 特記  JIS X 5150  ISO 11801他 |

表４　機械工事の対象機材

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 工事区分 | 機器名 | 材料名 |
| 衛生器具設備工事 | 洗面化粧ユニット | 合板類 |
| ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］ |
| パーティクルボード |
| 暖冷房設備工事 | 住戸セントラル給湯 ・暖冷房システム | 合板類 |
| ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］ |
| パーティクルボード |
| ガス設備工事 | 調理用ガス機器 | 合板類 |
| ミディアム・デンシティ・ファイバーボード[ＭＤＦ］ |
| パーティクルボード |
| 塗装及び防露・保温工事 | － | 塗料（居室の内装に用いる場合） |
| 塗装及び防露・保温工事 | － | 防露・保温材（居室の内装に用いる場合） |