水質基準項目一覧表

図面特記に水質検査を行う旨記載がある場合の、必要な検査対象となる水質基準項目は以下のとおりとする。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5項目 | 9項目 | 22項目 | 23項目 | 番号 | 水質基準項目 | 基 準 値 |
|  |  | 1 | ▲ | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 一般細菌 | １mLの検水で形成される集落数が100以下 |
|  |  | 2 | ▲ | 2 | ● | 2 | ● | 2 | 大腸菌 | 検出されないこと |
|  |  | 　 | 　 | 3 | ● | 3 | ● | 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 4 | ● | 4 | ● | 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | シアンの量に関して0.01mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 5 | ● | 5 | ● | 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 6 | ● | 6 | ● | 21 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 7 | ● | 7 | ● | 22 | クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 8 | ● | 8 | ● | 23 | クロロホルム | 0.06mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 9 | ● | 9 | ● | 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 10 | ● | 10 | ● | 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 11 | ● | 11 | ● | 26 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 12 | ● | 12 | ● | 27 | 総トリハロメタン（クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和） | 0.1mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 13 | ● | 13 | ● | 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 |  |  | 14 | ● | 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 14 | ● | 15 | ● | 30 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
|  |  | 　 | 　 | 15 | ● | 16 | ● | 31 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
|  |  | 3 | ▲ | 16 | ● | 17 | ● | 38 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
|  |  | 4 | ▲ | 17 | ● | 18 | ● | 46 | 有機物（全有機炭素（TOC）の量） | 3mg/L以下 |
|  |  | 5 | ▲ | 18 | ● | 19 | ● | 47 | ｐH値 | 5.8以上8.6以下 |
| 1 | ● | 6 | ▲ | 19 | ● | 20 | ● | 48 | 味 | 異常でないこと |
| 2 | ● | 7 | ▲ | 20 | ● | 21 | ● | 49 | 臭気 | 異常でないこと |
| 3 | ● | 8 | ▲ | 21 | ● | 22 | ● | 50 | 色度 | 5度以下 |
| 4 | ● | 9 | ▲ | 22 | ● | 23 | ● | 51 | 濁度 | 2度以下 |
| 5 | ● |  |  |  |  |  |  | 目16 | 残留塩素 | 1mg/L以下 |

以　上